# ESP32 homeserver: заявки на подключение устройств

- краткое описание фичи:
  - на ESP32 homeserver в `SETTINGS` добавлен первый пункт `Device requests`, который появляется только после авторизации homeserver в SHiNE;
  - экран показывает список активных pairing-заявок, позволяет открыть каждую заявку и подтвердить или отклонить её;
  - формат кода подключения изменён на `10` цифр и показывается как `5` пар.

- что проверять:
  - на обычном клиенте и в wallet-plugin код отображается как `XX XX XX XX XX`;
  - на доверенном веб-клиенте экран `Подключить по коду` показывает все активные заявки без поля ручного ввода;
  - на ESP32 после успешной homeserver-авторизации в `SETTINGS` появляется пункт `Device requests` первым;
  - `REFRESH` реально загружает активные заявки;
  - на экране видно две плитки, список листается вертикально;
  - client-session заявка после `YES` подключается с передачей только `client key`;
  - wallet-session заявка после `YES` подключается без передачи ключей, через выпуск отдельной wallet-session;
  - `NO` отклоняет заявку и она исчезает из списка активных.

- ожидаемый результат:
  - все три клиента используют единый формат кода;
  - активные заявки видны без ручного ввода кода;
  - ESP32 может одобрять и отклонять живые pairing-заявки пользователя.

- статус:
  - pending
