# ESP32 English UI and trusted login fix

- Краткое описание:
  переведён экранный UI ESP32 homeserver на английский язык; добавлена локальная инструкция для AGENTS по ограничению кириллицы; исправлено падение `StartTrustedDeviceLogin`, когда у пользователя ещё нет записи `esp_pairing_settings`.

- Что проверять:
  1. На ESP32 открыть `HOME`, `WALLET`, `SELECT WALLET`, `WALLET QR` и убедиться, что пользовательские строки на экране только на английском.
  2. Проверить сценарий выбора `ClientKey`, `RootKey`, `Custom` и чтение баланса/QR после переключения.
  3. В расширении открыть popup, запустить `Подключить` для логина, у которого ещё не настраивался trusted-device login.
  4. Убедиться, что `StartTrustedDeviceLogin` больше не падает с `NullPointerException`.
  5. После создания pairing-запроса проверить, что homeserver/UI может его увидеть и обработать как раньше.

- Ожидаемый результат:
  - ESP32 UI читается на устройстве без кириллических строк.
  - Подключение через trusted-device login стартует без server-side `INTERNAL_HANDLER_ERROR`, даже если настройки pairing ещё ни разу не сохранялись.

- Статус:
  `pending`
