# Отключение устаревшего TURN-узла `45.136.124.227`

- краткое описание:
  - из конфигурации звонков убран устаревший TURN-узел `45.136.124.227:3478`;
  - основным и единственным выдаваемым TURN-узлом оставлен `93.170.12.154:3478`.
- что проверять:
  - сделать несколько тестовых звонков между разными устройствами/сетями;
  - убедиться, что звонок доходит до стадии соединения и появляется звук;
  - убедиться, что в логах `CallDeliveryReport` больше не фигурирует `45.136.124.227`.
- ожидаемый результат:
  - клиентам больше не выдаётся устаревший TURN-адрес;
  - звонки не заваливаются из-за попыток использовать отключённый TURN-узел.
- статус:
  - pending
